SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( tgb7_ro
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( tgb7_ro.s )
	
	Size ( 2.942m 3.403m 13.6m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 17t )
	InertiaTensor ( Box (2.942m 3.403m 13.6m) )
	WheelRadius ( 0.5m )
	NumWheels ( 2 )

	Lights	(	2
		Light	(
			comment( luz roja derecha inferior )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( e0e00000 )
					Position ( 0.91 1.48 -6.6 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.2 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( luz roja izquierda inferior )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( e0e00000 )
					Position ( -0.91 1.48 -6.6 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.2 )
				)
			)
		)
	)


	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0)
			Break ( 2e7N 0 )
			r0 ( 15cm 1e9 )
		)
		CouplingHasRigidConnection ()
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Bar )
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0)
			Break ( 2e7N 0 )
			r0 ( 15cm 1e9 )
		)
		CouplingUniqueType ("TalgoPendular" )
		CouplingHasRigidConnection ()
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 5*25t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	Friction (
		10N/m/s			1		-1mph		0		1
		3.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	BrakeEquipmentType( "EP_brake" )
	BrakeSystemType( "EP" )
	MaxBrakeForce( 5000N )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 100 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 40 )
	MaxApplicationRate( 50 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 35 )
	EmergencyResCapacity( 8 )
	EmergencyResChargingRate( 35 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 70 )
)

