SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( tb72_ro
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( tb72_ro.s )
	
	Sound ( "Talgo_Wag.sms" )

	Size ( 2.942m 3.403m 13.4m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 12.4t )
	NumWheels ( 2 )
	InertiaTensor ( Box (2.942m 3.403m 13.4m) )
	Coupling (
		Type ( Bar )
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0)
			Break ( 2e7N 0 )
			r0 ( 15cm 1e9 )
		)
		CouplingUniqueType ("TalgoPendular" )
		CouplingHasRigidConnection ()
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	BrakeEquipmentType( "EP_Brake" )
	BrakeSystemType( "EP" )
	MaxBrakeForce( 5000N )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 5 )
	MaxApplicationRate( 15 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 5 )
	EmergencyResChargingRate( 15 )
	EmergencyBrackResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 50kN )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	Friction (
		10N/m/s			1		-1mph		0		1
		3.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
)

